(module "SOT-363_SC-70-6" (layer F.Cu) (tedit 5D5435D7)
  (descr "SOT-363, SC-70-6")
  (tags "SOT-363 SC-70-6")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 -2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "SOT-363_SC-70-6" (at 0 2 180) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user "%R" (at 0 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)))
  )
  (fp_line (start 0.7 -1.16) (end -1.2 -1.16) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.7 1.16) (end 0.7 1.16) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.6 1.4) (end 1.6 -1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.6 -1.4) (end -1.6 1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.6 -1.4) (end 1.6 -1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.675 -1.1) (end -0.175 -1.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.675 -0.6) (end -0.675 1.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.6 1.4) (end 1.6 1.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.675 -1.1) (end 0.675 1.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.675 1.1) (end -0.675 1.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.175 -1.1) (end -0.675 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (pad "6" smd rect (at 0.95 -0.65) (size 0.65 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "4" smd rect (at 0.95 0.65) (size 0.65 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at -0.95 0) (size 0.65 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "5" smd rect (at 0.95 0) (size 0.65 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "3" smd rect (at -0.95 0.65) (size 0.65 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "1" smd rect (at -0.95 -0.65) (size 0.65 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (model "${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_SMD.3dshapes/SOT-363_SC-70-6.step"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
