(module "R_0603" (layer F.Cu) (tedit 5D536D0C)
  (descr "SMT, 1608, 0603")
  (tags "SMT, 1608, 0603")
  (attr smd)
  (fp_text reference "R_0603" (at -1.9 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "R**" (at 0 1.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.2 0.65) (end -1.2 -0.65) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.2 0.65) (end -1.2 0.65) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.2 -0.65) (end 1.2 0.65) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.2 -0.65) (end 1.2 -0.65) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad "2" smd rect (at 0.75 0) (size 0.5 0.9) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (clearance 0.1))
  (pad "1" smd rect (at -0.75 0) (size 0.5 0.9) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (clearance 0.1))
  (model "${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0603_1608Metric.step"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
