(module "TRRS-PJ-606" (layer F.Cu) (tedit 5EB1A8F0)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 14.2) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "PJ-606" (at 0 -2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 2.8 -0.6) (end -2.8 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.8 0) (end -2.8 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.8 0) (end 2.8 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.15 0) (end -3.15 12) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.15 0) (end 3.15 12) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.15 12) (end -3.15 12) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.15 0) (end -3.15 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_text user "S" (at -2.5 6.2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_line (start -3.35 12.7) (end 3.35 12.7) (layer Eco1.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.35 0) (end 3.35 12.7) (layer Eco1.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.35 0) (end -3.35 12.7) (layer Eco1.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.35 0) (end 6 0) (layer Eco1.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.35 0) (end -6 0) (layer Eco1.User) (width 0.12))
  (fp_text user "S" (at 2.5 3.35) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text user "R2" (at -2.5 3.35) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text user "T" (at 2.5 6.2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text user "T" (at 2.5 11.4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text user "R1" (at -2.5 11.4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.1)))
  )
  (pad "1" thru_hole oval (at -4.05 3.35) (size 0.9 1.8) (drill oval 0.4 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "6" thru_hole oval (at 4.05 3.35) (size 0.9 1.8) (drill oval 0.4 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "2" thru_hole oval (at -4.05 6.2) (size 0.9 1.8) (drill oval 0.4 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "5" thru_hole oval (at 4.05 6.2) (size 0.9 1.8) (drill oval 0.4 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "3" thru_hole oval (at -4.05 11.4) (size 0.9 2) (drill oval 0.4 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "4" thru_hole oval (at 4.05 11.4) (size 0.9 2) (drill oval 0.4 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
)
