(module TRRS-PJ-320D (layer F.Cu) (tedit 5B896F09)
  (fp_text reference REF** (at 0 14.2) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value TRRS-PJ-320D (at 0 -5.6) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 2.8 -2) (end -2.8 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.8 0) (end -2.8 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.8 0) (end 2.8 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.05 0) (end -3.05 12.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.05 0) (end 3.05 12.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.05 12.1) (end -3.05 12.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.05 0) (end -3.05 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -3.25 11.3) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 3.25 10.2) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.25 3.2) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 8.6) (size 0.8 0.8) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 1.6) (size 0.8 0.8) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3.25 6.2) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
