(module USB-Mini-B_2leg (layer F.Cu) (tedit 5BABAD77)
  (fp_text reference Mini-B (at -0.02 -4.1) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0.02 2.46) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 3.65 0) (end -3.65 0) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -3.65 0) (end -3.65 9.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -3.65 9.2) (end 3.65 9.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 3.65 9.2) (end 3.65 0) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 6 thru_hole oval (at 3.65 4.82) (size 1.2 1.9) (drill oval 0.8 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at -3.65 4.82) (size 1.2 1.9) (drill oval 0.8 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 1.6 -0.6) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.8 0.6) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 -0.6) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -0.8 0.6) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.6 -0.6) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
)
