(module JUMPER_SMD_2DUB (layer F.Cu) (tedit 597259D1)
  (fp_text reference W1 (at 0 -1.2446) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text value TEST (at 0.0508 1.27) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_line (start -1.3 -0.762) (end 1.3 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.3 -0.762) (end 1.3 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.3 0.762) (end -1.3 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.3 0.762) (end -1.3 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.3 -0.762) (end 1.3 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.3 0.762) (end -1.3 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.3 0.762) (end -1.3 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.3 -0.762) (end 1.3 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 2 smd rect (at 0.0588 0.0254 45) (size 0.707 0.707) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd trapezoid (at -0.5812 0.2754) (size 0.5001 0.5) (rect_delta 0 0.5 ) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd trapezoid (at -0.5812 -0.2246 180) (size 0.5001 0.5) (rect_delta 0 0.5 ) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.8312 0.0254 180) (size 0.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd trapezoid (at -0.5812 0.2754) (size 0.5001 0.5) (rect_delta 0 0.5 ) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.56 0.01) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.0588 0.0254 45) (size 0.707 0.707) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 1 smd trapezoid (at -0.5812 -0.2246 180) (size 0.5001 0.5) (rect_delta 0 0.5 ) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.8312 0.0254 180) (size 0.5 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.56 0.02) (size 1 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.52 0.02) (size 1 1) (drill 0.15) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -0.82 0.04) (size 0.5 0.5) (drill 0.15) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
