(module 00Keyboard:HHKB_PRO2_ZH13_TH (layer F.Cu)
  (descr http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eZH.pdf)
  (tags "JST ZH 13 HHKB pro2")
  (fp_text reference HHKB_PRO2_ZH13_TH (at 0 -2.4) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 2.9) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_line (start 10.5 1.4) (end -10.5 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -10.5 1.4) (end -10.5 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.5 -1.1) (end 10.5 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole oval (at 9 0) (size 1.2 1.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole oval (at 7.5 0) (size 1.2 1.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole oval (at 6 0) (size 1.2 1.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole oval (at 4.5 0) (size 1.2 1.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole oval (at 3 0) (size 1.2 1.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole oval (at 1.5 0) (size 1.2 1.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.2 1.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole oval (at -1.5 0) (size 1.2 1.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole oval (at -3 0) (size 1.2 1.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole oval (at -4.5 0) (size 1.2 1.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole oval (at -6 0) (size 1.2 1.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole oval (at -7.5 0) (size 1.2 1.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole oval (at -9 0) (size 1.2 1.7) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
