(module ATMEGA32U4-AU (layer F.Cu) (tedit 0)
  (solder_mask_margin 0.1)
  (attr smd)
  (fp_text reference ATMEGA32U4-AU (at -3.474 -8.014) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.4 1.4) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_text value MCU** (at -2.55 8.1261) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.4 1.4) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start -4.8 -4.8) (end 4.8 -4.8) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 4.8 -4.8) (end 4.8 4.8) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 4.8 4.8) (end -4.8 4.8) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -4.8 4.8) (end -4.8 -4.8) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_circle (center -4 -4) (end -3.7173 -4) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -7 -7) (end 7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 7 -7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 7 7) (end -7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -7 7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (pad 1 smd rect (at -5.9 -4) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 2 smd rect (at -5.9 -3.2) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 3 smd rect (at -5.9 -2.4) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 4 smd rect (at -5.9 -1.6) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 5 smd rect (at -5.9 -0.8) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 6 smd rect (at -5.9 0) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 7 smd rect (at -5.9 0.8) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 8 smd rect (at -5.9 1.6) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 9 smd rect (at -5.9 2.4) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 10 smd rect (at -5.9 3.2) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 11 smd rect (at -5.9 4) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 12 smd rect (at -4 5.9) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 13 smd rect (at -3.2 5.9) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 14 smd rect (at -2.4 5.9) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 15 smd rect (at -1.6 5.9) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 16 smd rect (at -0.8 5.9) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 17 smd rect (at 0 5.9) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 18 smd rect (at 0.8 5.9) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 19 smd rect (at 1.6 5.9) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 20 smd rect (at 2.4 5.9) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 21 smd rect (at 3.2 5.9) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 22 smd rect (at 4 5.9) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 23 smd rect (at 5.9 4) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 24 smd rect (at 5.9 3.2) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 25 smd rect (at 5.9 2.4) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 26 smd rect (at 5.9 1.6) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 27 smd rect (at 5.9 0.8) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 28 smd rect (at 5.9 0) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 29 smd rect (at 5.9 -0.8) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 30 smd rect (at 5.9 -1.6) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 31 smd rect (at 5.9 -2.4) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 32 smd rect (at 5.9 -3.2) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 33 smd rect (at 5.9 -4) (size 1.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 34 smd rect (at 4 -5.9) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 35 smd rect (at 3.2 -5.9) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 36 smd rect (at 2.4 -5.9) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 37 smd rect (at 1.6 -5.9) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 38 smd rect (at 0.8 -5.9) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 39 smd rect (at 0 -5.9) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 40 smd rect (at -0.8 -5.9) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 41 smd rect (at -1.6 -5.9) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 42 smd rect (at -2.4 -5.9) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 43 smd rect (at -3.2 -5.9) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 44 smd rect (at -4 -5.9) (size 0.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
)
