(module D_SOD123F (layer F.Cu) (tedit 5CED8905)
  (attr smd)
  (fp_text reference D_SOD123 (at 0 1.4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 -1.925) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.7 -0.7) (end 2.1 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.1 -0.7) (end 2.1 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.7 0.7) (end 2.1 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.1 -0.7) (end -2.1 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.3 -0.7) (end -2.3 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.5 -0.7) (end -2.5 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.7 -0.7) (end -2.7 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -0.3 0) (end 0.3 -0.35) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0.3 -0.35) (end 0.3 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0.3 0.4) (end -0.3 0) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -0.3 -0.35) (end -0.3 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -0.3 0) (end -0.6 0) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0.3 0) (end 0.6 0) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 2 smd rect (at 1.4 0) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.4 0) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Diode_SMD.3dshapes/D_SOD-123F.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
