(module D_SOD123_axial (layer F.Cu) (tedit 561B6A12)
  (attr smd)
  (fp_text reference D** (at 0 1.925) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value D (at 0 -1.925) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.275 -1.2) (end -2.275 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.45 -1.2) (end -2.45 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.625 -1.2) (end -2.625 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -3.025 1.2) (end -3.025 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.8 -1.2) (end -2.8 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.925 -1.2) (end -2.925 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -3 -1.2) (end 2.8 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.8 -1.2) (end 2.8 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.8 1.2) (end -3 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 2 smd rect (at 1.575 0) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.575 0) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.9 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.9 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -2.7 0) (size 2.5 0.5) (layers F.Cu)
    (solder_mask_margin -999))
  (pad 2 smd rect (at 2.7 0) (size 2.5 0.5) (layers F.Cu)
    (solder_mask_margin -999))
)
