(module USB_A_PLUG (layer F.Cu) (tedit 54C86CE2)
  (fp_text reference USB_A_PLUG (at 0 -5.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 2.4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 2 thru_hole circle (at -1 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.93) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.93) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.5 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.93) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.5 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.93) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2.25 -2.4) (size 1.1 1.1) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -2.25 -2.4) (size 1.1 1.1) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole oval (at 5.85 -2.4) (size 1.9 3.2) (drill oval 1.2 2.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole oval (at -5.85 -2.4) (size 1.9 3.2) (drill oval 1.2 2.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
