(module Diode_Long (layer F.Cu) (tedit 59287378)
  (fp_text reference Ref** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.7) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.8 0.7) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 1.524 0.762) (end 1.524 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.032 0.762) (end 2.032 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.032 -0.762) (end -2.032 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.032 -0.762) (end -2.032 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.032 -0.762) (end 2.032 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.032 0.762) (end 2.032 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 thru_hole circle (at -4 0) (size 2 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 4 0) (size 2 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (model Diodes_THT.3dshapes/D_DO-35_SOD27_P10.16mm_Horizontal.wrl
    (at (xyz 0.155 0 0))
    (scale (xyz 0.31 0.31 0.31))
    (rotate (xyz 0 0 180))
  )
)
