(module MX-Alps_Switch_Cutout-1u_2u (layer F.Cu) (tedit 5BEF3C37)
  (fp_text reference REF** (at 0.25 10.05) (layer Eco2.User) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value MX-Alps_Switch_Cutout (at 0 -15.24) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -19.025 -9.5) (end -0.025 -9.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -19.025 9.5) (end -19.025 -9.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.025 9.5) (end -19.025 9.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.025 -9.5) (end -0.025 9.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 19.025 9.5) (end 0.025 9.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.025 -9.5) (end 19.025 -9.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.025 9.5) (end 0.025 -9.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 19.025 -9.5) (end 19.025 9.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -17.325 -6.25) (end -16.375 -6.25) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
  (fp_line (start -16.375 -6.25) (end -16.375 -7) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
  (fp_line (start -16.375 -7) (end 16.375 -7) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
  (fp_line (start 16.375 -7) (end 16.375 -6.25) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
  (fp_line (start 16.375 -6.25) (end 17.325 -6.25) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
  (fp_line (start 17.325 -6.25) (end 17.325 6.25) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
  (fp_line (start -17.325 -6.25) (end -17.325 6.25) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
  (fp_line (start -17.325 6.25) (end -16.375 6.25) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
  (fp_line (start -16.375 6.25) (end -16.375 7) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
  (fp_line (start -16.375 7) (end -13.3 7) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
  (fp_line (start -13.3 7) (end -13.3 7.925) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
  (fp_line (start -13.3 7.925) (end -10.575 7.925) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
  (fp_line (start -10.575 7.925) (end -10.575 7) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
  (fp_line (start -10.575 7) (end 10.575 7) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
  (fp_line (start 10.575 7) (end 10.575 7.925) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
  (fp_line (start 10.575 7.925) (end 13.3 7.925) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
  (fp_line (start 13.3 7.925) (end 13.3 7) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
  (fp_line (start 13.3 7) (end 16.375 7) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
  (fp_line (start 16.375 7) (end 16.375 6.25) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
  (fp_line (start 16.375 6.25) (end 17.325 6.25) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
  (pad 1 smd roundrect (at 0 0 180) (size 36.45 15.8) (layers F.Mask F.Cu) (roundrect_rratio 0.063))
  (pad 1 smd roundrect (at 0 0 180) (size 36.45 15.8) (layers B.Mask B.Cu) (roundrect_rratio 0.063))
)
