(module "SOT-23" (layer F.Cu) (tedit 5D537727)
  (descr "SOT-23, Standard")
  (tags "SOT-23")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 -2.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "SOT-23" (at 0 2.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user "%R" (at 0 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)))
  )
  (fp_line (start -0.7 -0.95) (end -0.7 1.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.15 -1.52) (end 0.7 -1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.7 -0.95) (end -0.15 -1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.7 -1.52) (end 0.7 1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.7 1.52) (end 0.7 1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.76 1.58) (end 0.76 0.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.76 -1.58) (end 0.76 -0.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.7 -1.75) (end 1.7 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.7 -1.75) (end 1.7 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.7 1.75) (end -1.7 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.7 1.75) (end -1.7 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.76 -1.58) (end -1.4 -1.58) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.76 1.58) (end -0.7 1.58) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad "3" smd rect (at 1 0) (size 0.9 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at -1 0.95) (size 0.9 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "1" smd rect (at -1 -0.95) (size 0.9 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (model "${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_SMD.3dshapes/SOT-23.step"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
