(module R_1608_NOGUIDE (layer F.Cu) (tedit 548607C6)
  (descr "SMT, 1608, 0603")
  (tags "SMT, 1608, 0603")
  (fp_text reference R_1608_NOGUIDE (at 0 -1.5) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value R*** (at 0 1.4) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 2 smd rect (at 0.85 0) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.85 0) (size 1.1 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/capacitors/c_0603.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
