(module DSUB9P (layer F.Cu) (tedit 57124C6E)
  (fp_text reference CN** (at 0 5.8) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value DSUB9P (at -0.15 -8.75) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 -1.42) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -1.385 1.42) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 1.385 1.42) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 4.155 1.42) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at -4.155 1.42) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.77 -1.42) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 5.54 -1.42) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -2.77 -1.42) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -5.54 -1.42) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 12.5 0) (size 4.4 4.4) (drill 3.18) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at -12.5 0) (size 4.4 4.4) (drill 3.18) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
